MONOBLET

eau potable

LES CHIFFRES CléS DE 2024

# Résumé

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d'abonnés | 447 ab |
| Nombre d'habitants desservis | 1060 hab |
| Linéaire de réseau hors branchements | 30,0 km |
| Conformité microbiologique de l'eau au robinet | 100,0 % |
| Conformité physico-chimique de l'eau au robinet | 100,0 % |
| Rendement du réseau de distribution | 68,3 % |
| Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 54,5 % |
| Volume produit | 59387 m³ |
| Modes de gestion | 1 entité de gestion en régie |
| Nombre d'ouvrages | 3 ouvrage(s) de prélèvement |
| Fourchette de tarifs | 2.4 €/m³ |

# Données au niveau de la compétence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Titre | Valeur |
| D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 1060 hab |
| D102.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier N+1 | 2,4 €/m³ |
| DC.184 | Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année {1} (hors travaux) | - €HT |
| DC.195 | Montant financier des travaux engagés | 0,0 €HT |
| DC.344 | Volume estimé de soutirage en cas d'incendie exceptionnel | - m³ |
| P101.1 | Conformité microbiologique de l'eau au robinet | 100,0 % |
| P102.1 | Conformité physico-chimique de l'eau au robinet | 100,0 % |
| P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 98 points |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 68,3 % |
| P105.3 | Volumes non comptés | 2,2 m³/km/j |
| P106.3 | Pertes en réseau | 1,9 m³/km/j |
| P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,0 % |
| P108.3 | Protection de la ressource en eau | 54,5 % |
| P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0637 €/m³ |
| P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 8,95 nb/1000ab |
| P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100,0 % |
| P153.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 4,1 an |
| P154.0 | Taux d'impayés sur les factures d'eau | 3,66 % |
| P155.1 | Taux de réclamations | 0,0 nb/1000ab |
| VP.003 | Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur | - unité |
| VP.020 | Nombre d'interruptions de service non programmées | 4,0 unité |
| VP.056 | Nombre d'abonnés | 447 ab |
| VP.059 | Volume produit | 59387 m³ |
| VP.060 | Volume importé | 0 m³ |
| VP.061 | Volume exporté | 0 m³ |
| VP.062 | Volume prélevé | 60969 m³ |
| VP.063 | Volume comptabilisé domestique | 34868 m³ |
| VP.077 | Linéaire de réseau hors branchements | 30,0 km |
| VP.119 | Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) | 2221,23 €HTVA |
| VP.126 | Nombre de prélèvements en microbiologie | 19 unité |
| VP.127 | Nombre de prélèvements non conformes en microbiologie | 0 unité |
| VP.128 | Nombre de prélèvements en physico-chimie | 19 unité |
| VP.129 | Nombre de prélèvements non conformes en physico-chimie | 0 unité |
| VP.140 | Linéaire de réseaux renouvelés au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) | 0,0 km |
| VP.141 | Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur) | 0,0 km |
| VP.152 | Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité | 0,0 unité |
| VP.175 | Nombre d'habitants desservis | 1060 hab |
| VP.182 | Encours total de la dette | 82730,0 € |
| VP.183 | Epargne brute annuelle | 20220,0 € |
| VP.185 | Montant TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année {0}, au 31/12/{1} | 102277,0 €TTC |
| VP.201 | Volume comptabilisé non domestique | 0 m³ |
| VP.220 | Volume de service du réseau | 1700 m³ |
| VP.221 | Volumes consommés sans comptage | 4000 m³ |
| VP.224 | Indice linéaire de consommation | 3,7 m³/km/j |
| VP.228 | Densité linéaire d'abonnés | 14,9 ab/km |
| VP.229 | Ratio habitants/abonnés | 2,37 hab/ab |
| VP.231 | Consommation moyenne par abonné | 78,0 m³/ab |
| VP.232 | Volumes consommés comptabilisés | 34868,0 m³ |
| VP.234 | Volume produit + Volume importé | 59387,0 m³ |
| VP.268 | Montant restant impayés au 31/12/{1} sur les factures émises au titre de l’année {0} | 3748,0 €TTC |